莆田擢英中学(学园校区)食堂售卖区厨具设备采购项目招标公告

莆田擢英中学需采购一批食堂售卖区厨具设备，经学校行政会研究，依法依规制定招标信息，在莆田擢英中学中网站、校务公开栏发布招标公告，并在擢英中学校内面向社会进行公开招标。

 一**、项目名称：莆田擢英中学(学园校区)食堂售卖区厨具设备采购项目**

**二、货物需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 区域 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 一层 | 五格售菜工作台 | 1800\*700\*800 | 台 | 8 | 不锈钢材料用SUS304不锈钢 板，面板实厚0.86㎜,侧板厚 0.86㎜，有恒温装置，配5个 1/1食物盆1.0㎜冲压成形连 盖；加装优质不锈钢可调子 弹脚 |
| 2 | 一层 | 双层平板工作台 | 600\*700\*800 | 台 | 4 | 整体采用304#不锈钢制作，面板实厚度0.86mm，下板厚度0.86mm;脚通采用38\*0.86mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚;加强筋采用0.86mm的不锈钢板 |
| 3 | 二层 | 五格售菜工作台 | 1800\*700\*800 | 台 | 8 | 不锈钢材料用SUS304不锈钢 板，面板实厚0.86㎜,侧板厚 0.86㎜，有恒温装置，配5个 1/1食物盆1.0㎜冲压成形连 盖；加装优质不锈钢可调子 弹脚 |
| 4 | 二层 | 双层平板工作台 | 600\*700\*800 | 台 | 4 | 整体采用304#不锈钢制作，面板实厚度0.86mm，下板厚度0.86mm;脚通采用38\*0.86mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚;加强筋采用0.86mm的不锈钢板 |

**三、采购预算价**：75000元整（人民币柒万伍仟元圆整）

**四、交付时间：**2024年9月2日之前

**五、交货地点：**莆田擢英中学（学园校区）

**六、保修时间：**二年

**七、投标人资格要求：**

报名时一并递交企业法人营业执照、税务登记证（三证合一的提供合并后的证件复印件）、本人身份证、委托书或介绍信，并加盖公章。

**八、投标须知：**

投标人提供的产品需完全响应货物需求，并在交付期限内完成交付及安装，设备配品配件及安装运输等费用含在报价内，由中标方承担。

**九、招标方式：**

本项目采用邀请询价。经市场调查后，确定邀请3家单位对本项目进行报价，以最低报价确定中标单位。

1. 莆田市盛世佳兴贸易有限公司
2. 莆田市秀屿区笏石嘉隆酒店用品店

3、福建莆田宏永信贸易有限责任公司

**十、时间安排：**

公开招标文件发布时间：2024年8月26日；

公开招标报名时间：2024年8月26日—2024年8月30日；

投标文件递交截止时间：2024年8月30日9：00前，逾期送达不予接受；

开标时间和地点：2024年8月30日9：00；地点为擢英中学校内艺术楼三层会议室。

**十一、投标保证金：**投标人须交纳投标保证金为：人民币2000.00元整。随招标文件一同上交。未中标的单位投标完后当场退还，中标单位作为合同履约保证金。

**十二、项目预算价及最高限价：**

预算价：75000元（人民币柒万伍仟元圆整），项目限价为75000元（人民币），采用低价方式选择中标单位。

**十三、付款方式：**

本项目不支付预付款，货物验收合格后，按中标价向供应商支付95%货款。成交供应商须提供100%等额的税务发票（发票必须由成交供应商公司开具），剩余5%货款待质保期满后无质量问题再行支付。

十四、招标公告内容与招标文件不相符的，以招标文件为准。

十五、报名地点:莆田擢英中学总务处

十六、联系人：姚老师

十七、联系电话：137 9965 5071

  2024年8月26日