**莆田擢英中学（学园校区）食堂空调采购项目招标公告**

**莆田擢英中学需采购一批空调，经学校行政会研究，依法依规制定招标信息，在莆田擢英中学中网站、校务公开栏发布招标公告，并在擢英中学校内面向社会进行公开招标。**

**一、项目名称：莆田擢英中学（学园校区）食堂空调采购项目**

**二、货物需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 1.5匹冷暖变频壁挂式空调 | 1、空调类型：1.5匹冷暖变频壁挂式空调2、全年能源消耗率APF：≥4.73（W•h)/( W•h)3、制冷量：≥3500W4、制冷季节耗电量:≤378kW•h）5、制冷功率（标准工况）：≤930W6、制热量：≥4600W7、制热季节耗电量：≤328（kW•h）8、制热功率（标准工况）：≤1160W9、循环风量（室内机)：≥640 m³/h10、室内运行噪音（高风档）（dB）：≤35dB(A)11、室外运行噪音：≤50dB(A)12、电流（制冷）标准工况：≤4.2A13、电流（制热）标准工况：≤5.3A14、电源规格：220V/50Hz | 台 | 4 |
| 2 | 2匹冷暖变频壁挂式空调 | 1、空调类型：2匹冷暖变频壁挂式空调2、全年能源消耗率APF：≥4.26（W•h)/( W•h)3、制冷量：≥5020w4、制冷季节耗电量：≤627（kW·h）5、制冷功率：≤1380w6、制热量：≥6680w7、制热季节耗电量：≤497（kW·h）8、制热功率（标准工况）：≤1900w9、循环风量（室内机）：≥1000m3/h10、室内运行噪音（高风档）(dB)：≤40dB(A)11、室外运行噪音：≤53dB(A)12、电流（制冷）标准工况：≤6.3A13、电流（制热）标准工况：≤8.6A14、电源性能：220V/50Hz | 台 | 2 |
| 3 | 3匹冷暖变频天井式空调 | 1、空调类型：3匹冷暖变频天井式空调2、全年能源消耗率APF：≥3.48（W•h)/( W•h)3、制冷量：≥7200w4、制冷季节耗电量：≤1642（kW·h）5、制冷功率：≤2500w6、制热量：≥9200w7、制热季节耗电量：≤1473（kW·h）8、制热功率（标准工况）：≤3100w9、循环风量：≥1100 m3/h10、室内运行噪音（高风档）(dB)：≤40dB(A)11、室外运行噪音：≤56dB(A)12、电流（制冷）标准工况：≤11.6A13、电流（制热）标准工况：≤14.4A14、电源性能：220V/50Hz  | 台 | 4 |
| 4 | 3匹柜式空调 | 1、空调类型：3匹柜式空调2、额定制冷量：≥7300w3、额定制冷功率：≤2350w4、额定制热量：≥9420w5、额定制热功率≤3110w6、内机重量：≤27kg7、外机重量：≤42.5kg | 台 | 2 |
| 5 | 安装铜管加长(含保温) | 1.5匹规格（φ6/φ12） | 米 | 31 |
| 6 | 2.0匹规格（φ6/φ12） | 米 | 24 |
| 7 | 3.0匹规格（φ6/φ16） | 米 | 82 |
| 8 | 空调室外机支架 | 1.5匹规格 | 副 | 4 |
| 9 | 2.0匹-3.0匹规格 | 副 | 8 |
| 10 | 空调漏电保护开关 | 32A | 个 | 12 |
| 11 | 金刚钻水磨过墙打孔 | DN75 | 个 | 22 |
| 12 | 水管/软管 |  | 米 | 137 |

**三、采购预算价：93000元整（人民币玖万叁仟元整）**

**四、交付时间：2024年9月30日前**

**五、交货地点：**莆田擢英中学学园校区

**六、投标人资格要求：**

报名时一并递交企业法人营业执照、税务登记证（三证合一的提供合并后的证件复印件）、本人身份证、委托书或介绍信，并加盖公章。

**七、投标须知：**

投标人提供的产品需完全响应货物需求，并在交付期限内完成交付及安装，设备配品配件及安装运输等费用含在报价内，由中标方承担。

**八、招标方式：**

本项目采用邀请询价招投标。经市场调查后，确定邀请3家单位对本项目进行报价，以最低报价确定中标单位。

1、莆田市荔城区欣旺家电商行

2、莆田市荔城区金腾达电器商行

3、福建莆田宏永信贸易有限责任公司

**九、时间安排：**

公开招标文件发布时间：**2024年9月11日；**

公开招标报名时间：**2024年9月11日— 2024年9月14日；**

投标文件递交截止时间：**2024年9月14日9：00前**，逾期送达不予接受；

开标时间：**2024年9月14日9：00**；开标地点为**擢英中学东大校区艺术楼三层会议室。**

1. **投标保证金：**

投标人须交纳投标保证金为：人民币**1000.00**元整。随招标文件一同上交。未中标的单位投标完后当场退还，中标单位作为合同履约保证金。

1. **项目最高限价：**

本项目最高限价为**93000**元整，采用低价方式选择中标单位，辅材费用据实结算。

**十二、付款方式：**

货物送达指定地点安装并通过验收后，采购人支付合同款的95%，成交供应商须提供100%等额的税务发票（发票必须由成交供应商公司开具），一年质保期满后，产品无质量问题，10天内支付剩余5%。

**十三、招标公告内容与招标文件不相符的，以招标文件为准。**

**十四、报名地点:莆田擢英中学总务处**

**十五、联系人：姚老师**

**十六、联系电话：137 9965 5071**

                      2024年9月11日